Структура продающего лендинга — Домокомплекты из монолитного арболита
Ниже — готовый текст лендинга, разбитый по блокам в логике AIDA + PAS. Каждый блок сопровождается пояснениями для дизайнера/разработчика.

Блок 1. Первый экран (Hero Section)
Тёплый дом за один сезон — без блоков, без кладки, без усадки
Домокомплекты из монолитного арболита с запатентованной технологией фиброармирования. Заливка стен за один день. Опыт строительства с 1988 года — от Крайнего Севера до Подмосковья.
[Кнопка: Рассчитать стоимость домокомплекта]
[Дополнительно: поле для телефона + кнопка «Получить расчёт» — для горячей аудитории]
Пояснение для дизайнера: Фоновое изображение — готовый дом из арболита на фоне природы, желательно в холодном климате (отсылка к Крайнему Северу). Кнопка — контрастная, выше первого экрана. Форма захвата — компактная, только телефон.
[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=151a8f7e0978d41aa96534c12616866c_l-5253253-images-thumbs&n=13] [image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a62ffb567555f3ce0224aa1eb3db0a7c_l-5232825-images-thumbs&n=13]
	
	



Блок 2. Проблема и решение
Блоки — это цепочка проблем. Монолит — это готовое решение.
Проблема. Блочный арболит стоит в несколько раз дороже газоблоков и керамзитобетона. И всё равно за вами остаётся вся цепочка: формовка → сушка → транспортировка → раствор → кладка. Каждый шаг — время, деньги, риск брака и зависимости от каменщика.
Усугубление. А если строить монолитом «в лоб» — при высыхании возникают хаотичные трещины из-за внутренних напряжений. Именно поэтому технология монолитного арболита долгое время не была стандартизирована. Трещины появлялись непредсказуемо — и регламентировать их было невозможно.
Решение. Мы разработали технологию деревянных рамок. При заливке арболита устанавливаются рамки с шагом до одного метра — они собирают на себя все трещины, возникающие при высыхании, и просто заделываются. Трещины больше не случайны. Они контролируемы.
Идея подтверждена ЦНИИЭП жилища — разработчиком Строительных Норм. Технология прошла все согласования и получила официальные разрешения к применению.
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Пояснение для дизайнера: Блок оформить как схему из трёх шагов: «Проблема → Усугубление → Решение». Визуально — три карточки или инфографика с иконками. Слева — красные/оранжевые акценты (проблема), справа — зелёные (решение).

Блок 3. Выгоды
Что вы получаете, выбирая монолитный арболит
· Тёплый дом без дополнительно утепления — арболит держит тепло лучше газобетона и керамзитобетона. Снижаете расходы на отопление с первого сезона.
· Стены без усадки и без щелей — монолитная заливка не даёт усадочных деформаций, как блочная кладка. Нет мостиков холода между блоками.
· Без грызунов и насекомых — арболит не привлекает мышей и вредителей, в отличие от каркасных и «засыпных» технологий.
· Заливка за один день — автобетоносмеситель до 9 м³ доставляет готовую смесь на участок. Не 1500 замесов в ручной бетономешалке, а один рейс.
· Прочность на 15–25% выше стандарта — за счёт запатентованной стекловолоконной фибры длиной 55–60 мм.
· Экологичность — дерево, цемент, известь. Без полистирола, без токсичной химии.
Пояснение для дизайнера: Сетка 2×3 или 3×2 карточек с иконками. Каждая выгода — заголовок + одно предложение. Акцент на результате для клиента, а не на характеристиках.




Блок 4. Социальные доказательства
43 дома за один сезон — и сразу заселены
Кейс. В 1988 году наш строительный кооператив «Наш дом» начал работать с арболитом в районах Крайнего Севера. За короткий трёхмесячный строительный сезон построили 43 дома. Все проданы и заселены сразу после завершения.
Задача: построить тёплое, доступное жильё в условиях Крайнего Севера за один короткий сезон.
Что сделали: применили монолитную технологию с деревянными рамками, заливали стены автобетоносмесителем, отказались от блочной кладки.
Результат: 43 дома за 3 месяца. Все заселены. Технология подтверждена ЦНИИЭП жилища.
Пояснение для дизайнера: Блок оформить как развёрнутый кейс с цифрами по схеме «Задача → Что сделали → Результат». Добавить блок с логотипами/печата: «ГОСТ 19222-2019», «ЦНИИЭП жилища», «Патент на фиброармирование», «Патент на технологию приготовления и укладки смеси». Если есть фото построенных домов — добавить галерею.
	
	



Блок 5. Детализация предложения
Как мы строим — от заявки до готовых стен
	Этап
	Что происходит
	Срок

	1. Расчёт и проект
	Подбираем домокомплект под ваш проект, считаем объём арболита
	1–2 дня

	2. Изготовление смеси
	Щепа, опилки, известь, фибра и добавки — в автобетоносмесителе до 9 м³
	день заливки

	3. Доставка и заливка
	Смесь приезжает на участок готовой, заливается в опалубку с деревянными рамками
	1 день

	4. Сушка и снятие опалубки
	Арболит набирает прочность, рамки собирают трещины
	по графику

	5. Передача
	Стены готовы к отделке
	по проекту


Сравнение технологий
	Параметр
	Монолитный арболит (наша технология)
	Блочный арболит
	Газобетон

	Теплоизоляция
	Высокая
	Высокая
	Средняя

	Мостики холода
	Нет
	Есть (швы)
	Есть (швы)

	Усадка
	Безусадочный
	Возможна
	Возможна

	Грызуны, насекомые
	Не привлекает
	Не привлекает
	Не привлекает

	Кладка/раствор
	Не требуется
	Требуется
	Требуется

	Транспорт
	Готовая смесь
	Доставка блоков
	Доставка блоков

	Прочность
	+15–25% (фибра)
	Стандарт
	Стандарт

	Экологичность
	Дерево + цемент
	Дерево + цемент
	Цемент + пена


Пояснение для дизайнера: Две таблицы. Первая — этапы работы (timeline или таблица с иконками). Вторая — сравнение технологий (наша колонка выделена цветом, галочки/крестики). Таблицы размещать друг под другом, не в одном блоке.

Блок 6. Работа с возражениями (мини-FAQ)
Отвечаем на главные сомнения
«Арболит — это же опилки с цементом, ненадёжно?»
Арболит стандартизирован ГОСТ 19222-2019. Испытывался в Арктике и Антарктиде в 50–60-х годах и успешно себя зарекомендовал. Наша технология фиброармирования поднимает прочность ещё на 15–25% — и это запатентовано.
«А трещины при монолитной заливке?»
Это была главная причина, по которой монолитный арболит не стандартизировали. Мы решили проблему деревянными рамками с шагом до метра — они собирают трещины при высыхании и заделываются. Трещины контролируемы, а не случайны. Технология согласована с ЦНИИЭП жилища.
«Сколько времени уходит на строительство?»
Заливка стен — один день. Полный цикл зависит от проекта, но домокомплект из монолитного арболита не требует месяцев на кладку и ожидания усадки.
[bookmark: _GoBack]«А если я хочу строить сам — можно?»
Можно. Мы поставляем домокомплект с чертежами опалубки и рамок, инструкцией по заливке и запатентованной рецептурой смеси. Но рекомендуем нашу компанию — опыт с 1988 года.
«Арболит дороже газобетона?»
Блочный — да, с учётом кладочных работ. Но монолитный арболит по нашей технологии исключает цепочку формовки, сушки, транспортировки блоков и кладки. Вы платите за материал и заливку, а не за логистику и ручной труд.
Пояснение для дизайнера: Аккордеон или раскрывающиеся блоки. Вопрос — заголовок, ответ — разворачивается по клику. Не больше 5 вопросов.

Блок 7. Ценовой блок
Стоимость домокомплекта
Цена рассчитывается индивидуально — зависит от площади, проекта, этажности и региона строительства.
Что входит в расчёт:
· Домокомплект из монолитного арбoлита (стены)
· Запатентованная рецептура смеси с фиброармированием
· Чертежи опалубки и деревянных рамок
· Инструкция по технологии заливки
· При необходимости — выезд бригады и заливка автобетоносмесителем
[Кнопка: Узнать цену для моего проекта]
Специалист свяжется с вами, уточнит параметры и подготовит расчёт в течение дня.
Пояснение для дизайнера: Если есть диапазон цен («от X руб./м²») — указать. Если нет — оставить форму расчёта. Кнопка крупная, контрастная. Элемент срочности — по желанию: «Бронируйте заливку на сезон заранее — строительный сезон ограничен».

Блок 8. Финальный CTA
Дом, который не нужно утеплять, ремонтировать от трещин и ждать усадки
Монолитный арбoлит. Запатентованная технология. 
35+ лет опыта. 
Дома, проверенные Крайним Севером.
[Кнопка: Оставить заявку]
[Доп. кнопка: Написать в мессенджере]
[Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX]
Оставьте заявку — специалист свяжется с вами в течение 15 минут, уточнит параметры проекта и рассчитает стоимость домокомплекта.
	
	



Блок 9. Футер
Завод домокомплектов из монолитного арболита
Работаем с 1988 года.
· Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
· Email: info@example.ru
· Адрес: г. Москва
Документы:
· ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия»
· Патент на стекловолоконное фиброармирование
· Патент на технологию приготовления и укладки смеси
· Согласование ЦНИИЭП жилища
[Политика конфиденциальности] | [Договор оферты] | [Реквизиты компании]
© 2026. Все права защищены.








Логика движения пользователя по странице
	Шаг
	Модель
	Блок
	Задача блока

	1
	A — Attention
	Hero
	Зацепить заголовком с конкретным обещанием

	2
	P — Problem
	Проблема и решение
	Показать боль цепочки блоков и предложить монолит

	3
	I — Interest
	Выгоды
	Объяснить, что получит клиент — в результатах, а не фичах

	4
	D — Desire
	Социальные доказательства
	Снять сомнения кейсом 43 домов + патенты + ГОСТ

	5
	
	Детализация
	Ответить на «как это работает» — этапы и сравнение

	6
	
	Возражения
	Закрыть страхи про трещины, прочность, цену

	7
	A — Action
	Цена
	Дать конкретику по стоимости и составу

	8
	
	Финальный CTA
	Подвести итог и дать кнопку действия

	9
	
	Футер
	Юридическая прозрачность


Ритм страницы: смысловой блок → доказательство (фото/цифры/патенты) → короткая визуальная пауза → следующий шаг. Каждый блок плавно ведёт пользователя к кнопке «Рассчитать стоимость».
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