Продающий текст для лендинга завода по производству алюминиевой опалубки для лёгких бетонов

Первый экран (Hero Section)
Алюминиевая опалубка, которая служит до 3000 циклов заливки и ускоряет монолитное строительство на 30%
Производим щитовую опалубку из алюминиевого профиля для заливки лёгких и поризованных бетонов — пенобетона, полистиролбетона, керамзитобетона, арболита плотностью до 1000 кг/м³.
Завод полного цикла: от экструзии профиля до сборки готовых щитов. Собственные запатентованные технологии производства. Отгрузка по всей России и СНГ.
[Получить расчёт стоимости опалубки] — контрастная кнопка
Визуал: фотография алюминиевых щитов опалубки, установленных на строительной площадке коммерческого здания, с заливкой лёгкого бетона.

Блок «Проблема и решение»
Почему традиционные подходы тормозят ваше строительство
Проблема. При возведении коммерческих зданий из лёгких бетонов — торговых центров, складов, малоэтажных офисов — подрядчики сталкиваются с одними и теми же трудностями:
· Стальная опалубка тяжёлая. Щиты весят 47–49 кг/м², без крана не обойтись, а кран на объекте есть не всегда.
· Пластиковая опалубка хрупкая. Деформируется при перепадах температур, не выдерживает давление смеси выше 40 кПа, ремонту не подлежит.
· Деревянная опалубка одноразовая. Оборачиваемость 5–10 циклов, геометрия «плывёт» после второй заливки.
· Несъёмная опалубка из пенополистирола оставляет утеплитель внутри помещения, требует обязательной принудительной вентиляции и защиты от грызунов.
Решение. Алюминиевая щитовая опалубка — единственный вариант, который сочетает малый вес (до 35 кг/м²), высокую несущую способность (до 80 кПа) и долговечность каркаса. Наши щиты на 15–25% легче аналогов при сопоставимой прочности — это значит, что один рабочий переносит и устанавливает панели вручную, без крана, что напрямую снижает травматизм и расходы на аренду техники. Поверхность получается ровной, без наплывов — не требует дополнительной шлифовки. При надлежащем обслуживании наши клиенты фиксируют свыше 3000 циклов заливки на один комплект — это рекордный показатель оборачиваемости в отрасли. 
Инфографика: сравнение веса, нагрузки и оборачиваемости алюминиевой, стальной и пластиковой опалубки.


Блок «Технология производства»
Как мы делаем опалубку, которая служит десятилетиями
Технология производства алюминиевой опалубки — это не просто сборка щитов из готового профиля. Это полный производственный цикл, в котором каждый этап влияет на конечное качество и долговечность системы.
1. Экструзия алюминиевого профиля
Основа щита — несущий каркас из алюминиевого профиля замкнутого сечения. Профиль изготавливается методом экструзии (прессования): слиток из высокопрочного сплава 6061-T6 нагревается и продавливается через матрицу заданного сечения. Этот метод позволяет создавать сложный профиль с интегрированными рёбрами жёсткости — каркас получается прочным, но лёгким. Толщина стенки профиля — 4 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между весом панели и её несущей способностью.  
2. Сварка и сборка каркаса
После экструзии профили нарезаются по заданным размерам и свариваются в раму щита. Применяются технологии TIG-сварки (вольфрам в инертном газе) и фрикционно-смешанной сварки (friction stir welding) — оба метода создают прочные швы без ослабления материала. Угловые соединения выполняются из L-образных экструдированных элементов, что делает углы щита значительно прочнее, чем при сварке из отдельных листов.  
3. Интегрированная крепёжная система
Вместо традиционной схемы «штифт + клин» с отдельными деталями, которые легко теряются на стройплощадке, мы применяем систему интегрированного крепежа: замковые элементы закреплены прямо на раме щита и не снимаются при распалубке. Это ускоряет монтаж и демонтаж на 20–30% и исключает потерю крепежа. Рабочему не нужно носить с собой мешок с клиньями — замок уже на месте, нужно лишь повернуть рычаг.  
4. Уплотнительная боковая планка
По периметру каждого щита установлена уплотнительная планка — эластичный профиль, который прилегает к соседнему щиту и исключает протечки бетонного молочка на стыках. Планка интегрирована в раму и не требует замены при каждом цикле. Результат — чистые стыки без наплывов, поверхность стены готова под отделку без дополнительной обработки.  
5. Контроль качества
Каждая партия проходит проверку геометрии (отклонение не более 1,5 мм на 3-метровом участке), контроль сварных швов, испытание несущей способности до 80 кПа. Продукция соответствует 1 классу точности по ГОСТ Р 52085-2003. 
Визуал: схема производственного процесса — от экструзии профиля до готового щита.



Блок выгод
Что вы получаете, выбирая нашу опалубку
1. Экономия на трудозатратах — до 40%
Алюминиевые щиты весом 22–35 кг/м² на 15–25% легче аналогов. Один рабочий переносит и устанавливает панели без крана. Меньше физических нагрузок — меньше травм, аварий на площадке и страховых выплат. Интегрированная крепёжная система сокращает время монтажа и распалубки: рабочему нужен только молоток, отдельные клинья и штифты не требуются.  
2. Один этаж за 4 дня
Стеновые панели распалубливаются через 12 часов после заливки. Ранний демонтаж ускоряет цикл и экономит аренду комплектующих. Опалубка рассчитана на одновременную заливку стен, перекрытий, балок, проёмов за один проход — монолитный короб собирается как единая конструкция.
3. До 3000 циклов на один комплект
Каркас из алюминиевого сплава 6061-T6 при правильном обслуживании выдерживает от 2500 до 3000+ циклов бетонирования — это подтверждено практикой клиентов на реальных объектах. Палуба из ламинированной фанеры — 60–80 циклов с возможностью замены. Стоимость квадратного метра стены снижается с каждым новым объектом: при 300 циклах амортизация каркаса на 1 м² стены составляет менее 15 рублей.  
4. Идеальная геометрия без доработок
Герметичные стыки за счёт уплотнительной боковой планки, точное соединение интегрированными замками. Допустимое отклонение — до 1,5 мм на 3-метровом участке (1 класс точности по ГОСТ Р 52085-2003). Бетонная поверхность получается гладкой, без наплывов и раковин — готова под покраску или оклейку без штукатурного слоя.
5. Универсальность под лёгкие бетоны
Опалубка рассчитана на заливку пенобетона, полистиролбетона, керамзитобетона, арболита и других поризованных смесей плотностью до 1000 кг/м³. Давление лёгких бетонов ниже, чем тяжёлых — щиты работают с двукратным запасом прочности. Заливка ведётся на высоту до 1 м за цикл без риска деформации.

Блок социальных доказательств
Нам доверяют на стройках России
Опалубка нашего производства работает более чем в 55 городах — от малоэтажных до высотных коммерческих зданий и объектов промышленного назначения. Технологии, заложенные в конструкцию щитов, отрабатывались и совершенствовались на протяжении почти 10 лет: от первого алюминиевого щита до систем с интегрированным крепежом и уплотнительными планками. 
Кейс: Торговый центр, Тюмень
· Задача: возвести стены цеха площадью 4 800 м² из керамзитобетона за 2 месяца, без крана на участке.
· Решение: поставили 1 200 м² алюминиевой опалубки, обучили бригаду из 5 человек.
· Результат: коробка готова за 38 дней. Экономия на аренде крана — 420 000 ₽. Оборачиваемость щитов на объекте — 4 цикла.

Кейс: Жилой комплекс, Одинцово
· Задача: монолитные стены из пенобетона для 5-этажного здания, требования к поверхности — под покраску без штукатурки.
· Решение: комплект из 800 м² алюминиевых щитов с ламинированной фанерой 18 мм.
· Результат: отклонения геометрии — в пределах 1,5 мм. Штукатурный слой исключён. Сэкономлено 1,2 млн ₽ на отделке.
Сопровождение на каждом этапе
Мы не просто продаём опалубку — мы помогаем окупить вложения. 
Блок с логотипами клиентов: строительные компании, девелоперы, подрядчики монолитных работ.
Сертификаты соответствия ГОСТ Р 52085-2003, ТУ на алюминиевый профиль, заключения испытаний несущей способности.

Блок детализации предложения
Наша опалубка для бетона — что входит в комплект
Линейка продуктов под разные задачи и бюджет:
· Премиум-серия — максимальная долговечность, интегрированный крепёж, уплотнительная планка, палуба 220 г/м². Для подрядчиков, которые ведут десятки объектов подряд.
· Стандартная серия — оптимальный баланс цены и ресурса. Тот же алюминиевый каркас, крепёж на штифтах и клиньях. Для средних объёмов.
· Эконом-серия — облегчённый профиль, базовая палуба. Для разовых проектов или малых объёмов.
· Крупнопанельная (крановая) система — укрупнённые щиты для кранового монтажа на крупных объектах. Сокращает количество стыков и время сборки.
Состав системы:
· Линейные щиты — от 0,20 до 1,20 м по ширине, высота 1,2–3,3 м. Каркас из алюминиевого профиля 140×60 мм, палуба — ламинированная фанера 18 мм.
· Угловые элементы — наружные и внутренние, шарнирные и фиксированные, размеры под заказ.
· Доборы — ½ высоты основного щита для наращивания стен любой высоты.
· Стяжные винты — усиленные, рассчитанные на давление до 80 кПа. Самые прочные стяжки в своём классе.  
· Подкосы, подмости, замковые соединения — полный набор комплектующих.
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Материал каркаса
	Алюминиевый сплав 6061-T6

	Толщина стенки профиля
	4 мм

	Допустимая нагрузка
	до 80 кПа (8 т/м²)

	Вес 1 м²
	22–35 кг (на 15–25% легче аналогов)

	Оборачиваемость каркаса
	2500–3000+ циклов

	Оборачиваемость палубы
	60–80 циклов (двусторонняя)

	Толщина палубы
	18 мм, ламинат 220 г/м²

	Макс. прогиб под нагрузкой
	1/400

	Класс точности
	1 класс по ГОСТ Р 52085-2003

	Крепёж
	Интегрированный поворотный замок / штифт+клин (на выбор)

	Уплотнение стыков
	Интегрированная эластичная боковая планка

	Высота щитов
	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,3 м

	Ширина щитов
	от 0,20 до 1,20 м, кратно 10 см


Особенности применения штучных материалов. Лёгкие бетоны (пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон) имеют плотность 300–1000 кг/м³ и пониженное давление на стенки опалубки. Это значит, что алюминиевые щиты работают с двукратным запасом по нагрузке, а заливка ведётся на большую высоту за один приём — до 1 м за цикл без риска деформации.
Производим щиты любых типоразмеров под проект. Размерный ряд кратен сантиметру; нестандартные конфигурации — по чертежам заказчика. Перед отгрузкой проводим сборку-проверку (mock-up) на заводе, чтобы исключить несовпадение отверстий и стыков на стройплощадке.

Блок работы с возражениями
Отвечаем на частые вопросы
«Алюминий мягче стали — не погнётся?»
Алюминиевый сплав 6061-T6 по удельной прочности не уступает конструкционной стали, а при равной несущей способности профиль в три раза легче. Профиль замкнутого сечения 140×60 мм с толщиной стенки 4 мм обеспечивает жёсткость, достаточную для давления 80 кПа. Угловые соединения выполнены из L-образных экструдированных элементов — углы щита прочнее, чем при сварке из отдельных листов.  
«Сколько ждать производство?»
Стандартные типоразмеры — со склада. Заказ под проект — от 7 до 21 дня в зависимости от объёма. Перед отгрузкой делаем пробную сборку на заводе, чтобы вы получили комплект, готовый к монтажу без подгонки.
 «Подойдёт ли для нашего бетона?»
Опалубка рассчитана на все лёгкие и поризованные бетоны плотностью до 1000 кг/м³: пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон, газобетон неавтоклавного твердения, арболит. Для тяжёлых бетонов (до 2500 кг/м³) система также применима — несущая способность 80 кПа это позволяет.
«Можно ли работать без крана?»
Да. Максимальный вес одного щита — до 32 кг. Ручная сборка, соединение — интегрированными замками или штифтами. Инструмент — только молоток. Параллельно выпускаем крупнопанельную систему для кранового монтажа — на крупных объектах укрупнённые щиты сокращают количество стыков и время сборки.  








Ценовой блок
Стоимость опалубки
Цены указаны за 1 м² щита опалубки:
	Комплектация
	Цена за м²
	Что входит

	Эконом
	от 2 870 ₽
	Линейные щиты, базовая палуба, крепёж штифт+клин

	Стандарт
	от 4 500 ₽
	Линейные + угловые щиты, усиленная палуба, полный набор комплектующих

	Премиум
	от 6 800 ₽
	Все типоразмеры + нестандартные, интегрированный крепёж, уплотнительная планка, палуба 220 г/м², выезд инженера, шеф-монтаж


Цены базовые, итоговая стоимость зависит от типоразмеров, объёма заказа и комплектации. Точные цены — после расчёта по проекту.
Аренда: от 330 ₽/м² за 15 суток, от 500 ₽/м² за 30 суток.
При заказе от 1 000 м² — скидка 10%. При повторном заказе — индивидуальные условия.
[Рассчитать стоимость моего проекта]

Финальный блок с CTA
Готовы ускорить строительство и снизить себестоимость монолита?
Оставьте заявку — инженер подготовит расчёт комплектации под ваш проект. Вы получите:
· Спецификацию с ценами по каждой позиции
· Прогноз окупаемости комплекта на вашем объёме
· Срок производства и вариант доставки
[Оставить заявку] — основная кнопка
[Написать в МАХ] · [Позвонить: 8 (800) XXX-XX-XX]
Специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время.
Футер
© 2026. Завод алюминиевой опалубки. Г. Москва.
· [Политика конфиденциальности]
· [Договор оферты]
· [Сертификаты соответствия]
· [Реквизиты компании]
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